Uwaga - dotyczy urządzeń pracujących na porcie szeregowym RS232

Jeśli przy współpracy z urządzeniem zewnętrznym będzie wykorzystywana przejściówka USB do RS232, to na systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 32-bit sprawdzoną jest następująca konfiguracja:

USB-SERIAL CH340

Driver files:

C:\Windows\system32\CH341PT.DLL

Provider: [www.winchiphead.com](http://www.winchiphead.com)

File version: 1.0

C:\Windows\system32\Drivers\CH341SER.SYS

Provider: [www.winchiphead.com](http://www.winchiphead.com)

File version: 2.30

Driver Provider: wch.cn

Driver Date : 2006-06--05

Driver Version: 2.3.2006.6

Na systemach operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 64-bit (równiez 32-bit) sprawdzone i zalecane jest stosowanie przejściówek USB do RS232 opartych o układ scalony firmy FTDI:

Link do strony producenta : [www.ftdichip.com](http://www.ftdichip.com) Sterowniki do pobrania : [www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm](http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm) Driver Provider: FTDI Driver Date : 2010-03-30 Driver Version: 2.6.2.0

Podpis cyfrowy : Future Technology Devices International Ltd